**附件1：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技 术 参 数** |
| \*1 | 供临床妇科宫颈活检取样用 |
| 2 | 非血管介入材料/活检材料 |
| 3 | 无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 |
| 4 | 一次性使用子宫颈活体取样钳由上、下钳头、外管、推杆、手柄组件、弹簧组成。取样钳按钳头形状不同分为长圆头、长圆头带杠、圆头、月牙头带杠带针 |
| 5 | 钳头为不锈钢材质 |
| 6 | 取样钳外表面应光滑、平整，无锋棱、毛刺、裂纹现象 |
| 7 | 取样钳的刃口应锐利、无卷刃、崩刃缺陷 |
| 8 | 取样钳开闭应轻松灵活，开闭多次不得有卡塞现象 |
| 9 | 取样钳的上、下钳头、推杆、外管、弹簧应具有良好的耐腐蚀性能 |
| 10 | 具有医疗器械注册证以及欧盟 CE 认证 |
| 11 | 钳头形状:长圆型和月牙头型两种;钳头尺寸:钳头宽度<3.0mm，>2.0mm，长度>180mm |
| 备注 | 加\*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |