**技术参数**

医用耗材通用名称：一次性使用输尿管导引鞘

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 适应症、适用范围：供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道使用。 |
| 2 | 学科、品类：非血管介入类/泌尿介入材料 |
| 3 | 有医疗器械注册证，经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。 |
| 4 | 形状：前端≥5cm区域可被动弯曲，可被动跟随软镜蛇骨一同弯曲到达碎石区域吸走碎石。 |
| 5 | 亲水超滑： 内外双亲水涂层，避免尿路损伤，导引鞘鞘管摩擦力应≤ 2N； |
| 6 | 安全：刚性外鞘，有效降低术中冲水压，提高安全性。 |
| 7\* | 精准吸附，可弯曲负压鞘可以精准到达肾盏深处结石位置，实现完全清石； |
| 8\* | 高效，Y型负压吸引，碎石同时清石，提高手术效率； |
| 9 | 柔性平顺，柔性尖端，链接口平滑过渡，保护输尿管和器械免损伤，进出安全便捷。 |
| 10 | 规格、尺寸：10/12F 45-46cm（男用）/35-36cm（女用）12/14F 45-46cm（男用）/35-36cm（女用）9/11F 35-36cm（儿童用） |
| 备注 | 加\*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |